**Anexo – Especificações e Quantidade**

**1. Área Total**

* **Área a ser coberta com piso vinílico**: 40 m²
* **Perímetro para instalação de rodapés**: 25 metros lineares

**2. Especificação Técnica do Piso Vinílico**

* **Tipo de Piso Vinílico**: Manta
* **Tipo de Instalação**: Cola, aplicável sobre contrapiso nivelado ou piso já existente.
* **Ambiente Indicado**: Residencial, ideal para quartos e salas.
* **Áreas Indicadas**: Internas
* **Tráfego**: Moderado
* **Cor**: Marrom
* **Tonalidade**: Marrom
* **Estampa**: Madeira
* **Marca**: Tarkett \*
* **Linha**: Decorflex \*
* **Modelo**: Hazelnut Natural \*
* **Material**: Plástico (PVC)
* **Nível de Qualidade**: Standard
* **Resistência à Água**: Sim
* **Resistente à Cupim**: Sim
* **Resistência a Riscos**: Alta, com uma película protetora de aproximadamente 0.15 mm.
* **Conforto Térmico**: Sim, nível alto
* **Conforto Acústico**: Sim, nível alto
* **Dimensões**:
  + **Comprimento da peça:** aproximadamente 700.000 cm;
  + **Largura da peça:** aproximadamente 20.000 cm; e
  + **Espessura da peça:** aproximadamente 1.5 mm
* **Formato de Venda**: m², comercializado em rolo
* **Instruções de Limpeza**: A limpeza frequente é recomendada para melhorar a aparência e aumentar a durabilidade do piso, reduzindo o custo de conservação.
* **Garantia**: 2 anos para uso comercial, cobrindo apenas defeitos de fabricação.
* **Benefícios**: Resistente à água, imune a cupins e insetos, alta resistência a riscos e arranhões, conforto acústico e térmico.

**3. Especificação Técnica do Rodapé**

* **Produto**: Rodapé
* **Tipo de Instalação**: Cola, ideal para aplicação em paredes internas.
* **Material**: Madeira (MDF - Medium Density Fiberboard)
* **Uso Indicado**: Interno, apropriado para quartos, salas e residências.
* **Dimensões**:
  + **Altura**: aproximadamente 7,00 cm
  + **Comprimento**: aproximadamente 240,00 cm
  + **Espessura**: aproximadamente 1,50 mm
* **Tonalidade**: Marrom
* **Modelo**: Nature \*
* **Linha**: Eucatex \*
* **Marca**: Artens \*
* **Unidade de Venda**: Por unidade
* **Peso aproximado do Produto**: aproximadamente 1,38 kg
* **Garantia**: 2 anos para uso comercial, cobrindo apenas defeitos de fabricação.
* **Informação adicional**: O rodapé deve possuir espaço interno para passagem de fios, permitindo uma instalação organizada e oculta de cabos elétricos e outros tipos de fiação.

\* A indicação é uma mera referência, serão aceitas outras marcas de qualidade comprovadamente equivalente ou superior.

Imagem meramente ilustrativa

Violão em cima de uma superfície de madeira

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa